

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К постановлению администрации 
Крапивинского муниципального округа
От ___________________№________




Сведения о местоположении, площади и границах незастроенной территории в границах кадастрового квартала 42:05:0109001 50 м западнее ул. Лучистая, подлежащей комплексному развитию

1. Графическое описание местоположения границ территории
Местоположение: Кемеровская обл., р-н Крапивинский
В границах незастроенной территории, подлежащей комплексному развитию, расположен земельный участок в границах кадастрового квартала 42:05:0109001 50 м западнее ул. Лучистая площадью 10150 кв.м (1.01 га), разрешенное использование: «жилищное строительство», не обременен правами третьих лиц, объекты капитального строительства на указанном земельном участке отсутствуют.



[image: ]

Условные обозначения:

[image: ]- граница территории, подлежащий комплексному развитию незастроенной территории в границах кадастрового квартала 42:05:0109001 50 м западнее ул. Лучистая.














2. Координаты (МСК-42) незастроенной территории в границах кадастрового квартала 42:05:0109001 50 м западнее ул. Лучистая.

	Номер точки
	Х
	Y

	1
	587369,97
	2193099,17

	2
	587362,54
	2193118,09

	3
	587317,04
	2193099,30

	4
	587311,53
	2193115,30

	5
	587219,09
	2193083,07

	6
	587241,73
	2193004,05

	7
	587285,73
	2193001,72

	1
	587369,97
	2193099,17




3. План границ незастроенной территории
Площадь 10150 кв.м (1.01.га)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К постановлению администрации 
Крапивинского муниципального округа
От ___________________№________



Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории, а также предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства в границах незастроенной территории

           Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования «Крапивинский муниципальный округ» утвержденным решением Совета народных депутатов Крапивинского муниципального округа от 27.12.2024 № 26, территории, подлежащий комплексному развитию незастроенной территории в границах кадастрового квартала 42:05:0109001 50 м западнее ул. Лучистая располагается в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).

1.     Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	Вид	использования
земельного участка, код
	Предельные площади земельных участков (м2)
	Предельное количество этажей/ предельная высота (эт./м.)
	Минимальн ый/ максимальн ый процент застройки
	Минимальные отступы (м)

	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
	Минимальная	-
200
Максимальная	-
1500
	3/14
	20/60
	От	границы
участка - 3
От	красной
линии - 5

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
(2.1.1)
	Минимальная	-
600 Максимальная	-
5000
	4/20
	20/50
	От	границы
участка - 3
От	красной
линии - 5

	Для ведения личного подсобного	хозяйства
(приусадебный земельный	участок)
(2.2)
	Минимальная	-
200
Максимальная	-
2000
	3/14
	20/60
	От	границы
участка - 3
От	красной
линии - 5

	Блокированная	жилая
застройка (2.3)
	Минимальная	-
600
Максимальная	-
3000
	3/14
	20/60
	От	границы
участка - 3
От	красной
линии - 5

	Обслуживание	жилой
застройки (2.7)
	Минимальная	-
400
Максимальная	-
1500
	3/14
	20/80
	От	границы
участка - 3
От	красной
линии - 5

	Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)
	Минимальная - 25 Максимальная
100
	1/4
	Не подлежат установлению
	Не	подлежат
установлению

	Коммунальное обслуживание (3.1)
	Не	подлежат
установлению
	Не подлежат установлению
	Не подлежат установлению
	Не	подлежат
установлению

	Социальное обслуживание (3.2)
	Минимальная	-
500
Максимальная	-
5000
	4/Не подлежит установлению
	20/80
	От	границы
участка - 3
От	красной
линии - 5

	Здравоохранение (3.4)
	Минимальная	-
300
Максимальная	-
5000
	4/Не подлежит установлению
	20/80
	От	границы
участка - 3
От	красной
линии - 5


	Вид	использования
земельного участка, код
	Предельные площади земельных участков (м2)
	Предельное количество этажей/ предельная высота (эт./м.)
	Минимальн ый/ максимальн ый процент застройки
	Минимальные отступы (м)

	Образование	и
просвещение (3.5)
	Минимальная	-
1000
Максимальная	-
10000
	3/14
	20/80
	От	границы
участка - 3
От	красной
линии - 5

	Культурное развитие (3.6)
	Минимальная	-
100
Максимальная	-
3000
	4/Не подлежит установлению
	20/80
	От	границы
участка - 3
От	красной
линии - 5

	Магазины (4.4)
	Минимальная	-
100
Максимальная	-
5000
	4/Не подлежит установлению
	20/80
	От	границы
участка - 3
От	красной
линии - 5

	Площадки	для
занятий	спортом
(5.1.3)
	Не	подлежат
установлению
	Не подлежат установлению
	Не подлежат установлению
	Не	подлежат
установлению

	Автомобильный транспорт (7.2)
	Не	подлежат
установлению
	Не подлежат установлению
	Не подлежат установлению
	Не	подлежат
установлению

	Земельные	участки
(территории)	общего
пользования (12.0)
	Не	подлежат
установлению
	Не подлежат установлению
	Не подлежат установлению
	Не	подлежат
установлению

	Благоустройство территории (12.0.2)
	Не	подлежат
установлению
	Не подлежат установлению
	Не подлежат установлению
	Не	подлежат
установлению

	Ведение огородничества (13.1)
	Минимальная	-
250
Максимальная	-
2000
	Не подлежат установлению
	Не подлежат установлению
	Не	подлежат
установлению





	[bookmark: bookmark312]Вид	использования
земельного участка, код
	Предельные площади земельных участков (м2)
	Предельное количество этажей/ предельная высота (эт./м.)
	Минимальн ый/ максимальн ый процент застройки
	Минимальные отступы (м)

	использование (3.7)
	установлению
	
	
	участка - 3
От	красной
линии - 5

	Общественное питание (4.6)
	Не	подлежат
установлению
	3/14
	20/80
	От	границы
участка - 3
От	красной
линии - 5

	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
	Не	подлежат
установлению
	Не подлежит установлению
	Не подлежит установлению
	От	границы
участка - 3
От	красной
линии - 5


	Вид использования земельного участка, код
	Предельные площади земельных участков (м2)
	Предельное количество этажей/ предельная высота (эт./м.)
	Минимальн ый/ максимальн ый процент застройки
	Минимальные отступы (м)

	Бытовое обслуживание (3.3)
	Не	подлежат
установлению
	4/Не подлежит установлению
	20/80
	От	границы
участка - 3
От	красной
линии - 5

	Религиозное
	Не	подлежат
	3/14
	20/80
	От	границы


1. Условно-разрешенные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: .	

3. Расчетное  показатели  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности
территории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указаньях объектов для населения:
	Объекты местного значения
	Виды объектов, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные потакатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	Объекты электроснабжения
	подстанции 10/04 кВ: 1 ед. на 1 тыс. человек
	500 м

	Объекты газоснабжения
	газораспределительные станции (пункты): 1 ед. на 200 тыс. человек
	10 000 м

	Объекты теплоснабжения
	котельные: 4,0 Гкал/ч на 1 тыс. человек
	5 000 м

	Объекты водоснабжения
	водоочистные станции: 300 м'/сут. на 1 тыс. человек
	30 000 м

	Объекты водоотведения
	канализационные насосные
[image: ]
централизованной системе водоотведения: 300 мЗ/сут. па 1 тыс. человек
	30 000 м


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения:
	Виды объектов местного значения
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности, м

	Автомобильные дороги местного значения
	ширина в красных линиях, м: непрерывного движения - 40 - 80;
регулируемого движения - 35 - 70
	
700 - 1000
300

	Остановочные пункты
	ширина посадочной площадки
	дальность пешеходных

	на линиях
	остановочных пунктов на линиях
	подходов к ближайшей

	общественного пассажирского
транспорта
	общественного пассажирского
	остановке общественного

	
	транспорта (автобусов,
	транспорта:

	
	троллейбусов, трамваев) - 3,0 м;
время передвижения на пересадку
	от объектов массового
посещения - не более 250;

	
	пассажиров (без учета времени
	в производственных зонах -

	
	ожидания транспорта) - 3 мин.
	не более 400 от проходных

	
	
	предприятий;

	
	
	в зонах массового отдыха и

	
	
	спорта - не более 800 от

	
	
	главного входа




	Виды объектов местного значения
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности, М

	Объекты вело транспортной инфраструктуры
	
	Объекты вело транспортной инфраструктуры


5. Расчетное  показатели  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности
территории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указаньях объектов для населения:
	Объект
	Расчетный показатель
минимально

обеспеченности
	Предельное значение расчетного показатели
максимально допустимого
уровня территориальной



	В области образования

	Дошкольное образовательные
организации
	72 места па
тыс. человек
	Радиус обслуживания 1000*

	Общеобразовательные организации,
реализующие программы начального общего, основного общего и с[image: ]е[image: ]не[image: ]о общего образования
	
на 10 мест на I тыс. человек
	Радиус обслуживания 1000*

	В области
	здравоохранения
	

	Поликлиника
	
1 на 20 - 50 тыс.
человек
	Переходная доступность
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек, - не более 60 минут, транспортная доступность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в неотложной
форме, - не более 120 минут

	Детская поликлиника
	
1 на 10 - 30 тыс.
детей
	

	Районная больница
	
1 на 20 - 100
тыс. человек
	Транспортная доступность
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в экстренной форме, - не более 60 минут, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в неотложной форме, - не более 120 минут

	В области культуры и искусства

	Общедоступные библиотеки
	
1 на 20 тыс.
человек
	в течение 1 дня

	Кинотеатры
	
30 мест на 1
	в течение 1 дня




	Объект
	Расчётный
показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельное значение
рас9етного показателя максимально ддопустимого уровня территориальной доступности, м

	
	тыс. человек
	

	Театры
	8 мест на 1 тыс.
человек
	в течение 1 дня/либо за счет
гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с
государственным заданием

	[image: ]
	4 места  на  i
тыс. человек
	

	Дома культуры
	1  на  30  тыс.
человек
	в течение 1 часа

	В области спорта
	

	Универсальная игровые спортивные
площадки (25 х 15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 х 5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте.
	Для
населенного пункта от 50 до 500 человек
	
















не более 1 час 30 мин

	Универсальные игровые спортивные
площадки (25 х 15 м); мальте спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 х 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открьггого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенные в данном населённым пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 х 25 м и для баскетбола/волейбола 28 х 15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и
спортом.
	Для
населённого пункта от 500
до 5 тыс. человек
	

	Универсальные игровые спортивные
площадки (25 х 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 х 5 м); физкультурно-оздоровительные комплекса открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том
числе в образовательных учреждениях,
	Для
населенного пункта от
5 тыс. до
30 тыс. человек
	





	Объект
	Расчетный показатель минимально допустимого
          уровня
обеспеченности
	Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной
доступности

	расположенные в данном населенном
пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 х 25 м и для баскетбола/волейбола 28 х 15 м); ледовый каток; крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м в 6 дорожками); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.
	
	

	Универсальные игровые спортивные
площадки (25 х 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 х 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположены в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 х 25 м и для баскетбола/волейбола 28 х 15 м); крытый спортивный объект с искусственным льдом; крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн (плавательный бассейн - с ванной не менее 25 м я 6 дорожками, зал для сухого плавания - 24 х 12 м); универсальный игровой зал (42 х 24 м); тренажерный зал (10 х 10 м); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для
занятий физической культурой н
	Для
населённого пункта свыше 30 тыс. человек
	

	спортом.
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