**О соблюдении требований пожарной безопасности на объектах домов-интернатов для престарелых и инвалидов, специальных домов для одиноких престарелых, комплексных центров (при наличии отделений временного (постоянного) проживания)**

В целях усиления пожарной безопасности  
на объектах предоставления социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого возраста, необходимо:

руководителям и ответственным должностным лицам пройти обучение мерам пожарной безопасности, провести противопожарные инструктажи с персоналом объектов указанной категории, обратить внимание на исправность автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с выводом сигнала на ПЦН, а также на исправность электрооборудования и систем печного отопления. При необходимости провести их ремонт. Иметь стенд на противопожарную тематику.

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Новые правила содержат как аналогичные старым, так и новые требования:

введено понятие «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты». В указанный журнал вносится информация о состоянии систем противопожарной защиты, проводимых в отношении них проверок и ремонтов и пр.

упрощается порядок назначения лиц, ответственных за противопожарную безопасность в организации, это больше не является обязанностью руководителя или собственника;

наличие табличек с номером рабочего телефона пожарного подразделения больше не является обязательным элементом охраняемого объекта;

из перечня противопожарной документации исключена инструкция о порядке действия персонала и организации эвакуации при возникновении возгорания днем или ночью;

в перечне новых правил отсутствует пункт об обязательном извещении пожарного подразделения о количестве людей, находящихся на объекте в ночное время;

наружные эвакуационные лестницы открытого типа, как и пожарные подъемные устройства, подлежат обязательным контрольным испытаниям;

при проведении тренировочных занятий в них должен принимать участие как служебный и обслуживающий персонал, так и посетители объекта;

входные двери чердаков и подвалов должны быть закрыты на замок, а ключи храниться в определенном месте, расположение которого указывается на двери;

если объект оборудован прибором «антипаника», то он должен находиться в исправном состоянии;

дежурный персонал объектов с ночным пребыванием людей должен иметь СИЗОД (средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара), данная категория сотрудников должна обеспечиваться приборами индивидуально;

запрещено возведение различных сооружений и посадка деревьев, способных создавать препятствия на пути движения пожарной техники;

становится обязательным размещение на объекте регламента по ремонту и техобслуживанию средств и систем пожаротушения, включая комплект документации на них;

системы противопожарного водоснабжения и гидранты должны обозначаться символикой со светоотражающим покрытием или электрическими указателями.